График текущего обслуживания автомобилей Subaru Forester


Через каждые 400 км пробега или раз в неделю (что наступит раньше) 
  Проверяйте уровень двигательного масла. 

  Проверяйте уровень охлаждающей жидкости двигателя. 

  Проверяйте уровень жидкости омывания ветрового стекла. 

  Проверяйте уровни тормозной жидкости и жидкости гидропривода. 

  Проверяйте состояние шин и давление их накачки. 

Через каждые 4800 км пробега или раз в месяц (что наступит раньше) 
  Проверяйте уровень и состояние трансмиссионного масла РКПП. 

  Проверяйте уровни ATF и переднего дифференциала АТ. 

  Проверяйте уровень жидкости ГУР. 

Через каждые 1600 км (для моделей без каталитического преобразователя) - однократная проверка 
  На моделях без каталитического преобразователя проверяйте установку оборотов холостого хода и состав смеси холостого хода. 

Через каждые 12 000 км или раз в 6 месяцев (что наступит раньше) 
  Производите замену двигательного масла и масляного фильтра. 

  Проверяйте состояние аккумуляторной батареи и производите ее обслуживание. 

  Проверяйте исправность функционирования и состояние компонентов системы охлаждения. 

  Проверяйте состояние всех расположенных в двигательном отсеке шлангов, в случае необходимости производите замену. 

  Проверяйте состояние щеток стеклоочистителей, в случае необходимости производите замену. 

  Производите ротацию колес.
  Смазывайте компоненты шасси. 

  Проверяйте состояние компонентов системы выпуска отработавших газов. 

  Проверяйте уровень смазки в раздаточной коробке. 

  Проверяйте уровень смазки в дифференциалах. 

  Проверяйте состояние и исправность функционирования ремней безопасности. 

Через каждые 25 000 км пробега или раз в 12 месяцев (что наступит раньше) 
  Проверяйте состояние воздушного фильтра. 

  На моделях без каталитического преобразователя проверяйте состав смеси холостого хода, в случае необходимости производите соответствующие исправления в условиях мастерской автосервиса. 

  Проверяйте состояние тормозных механизмов и компонентов тормозного гидравлического тракта, в случае необходимости производите соответствующие замены. 

  Проверяйте исправность функционирования тормозной системы. 

  Проверяйте состояние защитных чехлов ШРУСов приводных валов. 

  Проверяйте состояние компонентов PCV. 

  Проверяйте исправность функционирования сцепления и противооткатной системы, в случае необходимости производите соответствующие исправления/замены. 

  Проверяйте состояние компонентов подвески и рулевого привода, в случае необходимости производите соответствующие исправления/замены. 

  Проверяйте состояние и усилие натяжения приводных ремней, в случае необходимости производите соответствующие исправления/замены. 

  Производите замену свечей зажигания на моделях без турбонаддува. 

  Проверяйте установки высоты положения и величины свободного хода педали сцепления. 

Через каждые 50 000 км пробега или раз в 24 месяца (что наступит раньше) 
  Производите замену охлаждающей жидкости двигателя и проверку состояния компонентов системы охлаждения. 

  Производите замену топливного фильтра и проверку состояния и исправности функционирования компонентов системы питания. 

  Производите замену воздушного фильтра. 

  Производите замену смазки раздаточной коробки. 

  Производите замену трансмиссионного масла РКПП и обоих (переднего и заднего) дифференциалов. 

  Производите замену ATF АТ. ** 

  Производите замену тормозной жидкости. 

  Проверяйте состояние ВВ проводов. 

  Проверяйте состояние компонентов барабанных механизмов стояночного тормоза на моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес, в случае необходимости производите замену соответствующих компонентов. 

Через каждые 100 000 км пробега или раз в 48 месяцев (что наступит раньше) 
  Производите замену газораспределительного ремня. 

  Производите замену свечей зажигания на моделях с турбонаддувом. 

  Производите проверку/регулировку клапанных зазоров (для европейских моделей). 

  Проверяйте набивку смазкой колесных подшипников, в случае необходимости производите ее замену. 

  Проверяйте исправность функционирования системы улавливания топливных испарений и состояние ее компонентов. 

  Проверяйте исправность функционирования и состояние клапана EGR. 

Через каждые 160 000 км пробега или раз в 48 месяцев (что наступит раньше) 
  Производите проверку/регулировку клапанных зазоров. 

  Производите замену кислородного датчика (l-зонда). 

* При эксплуатации автомобиля в напряженных условиях выполняйте все помеченные звездочкой процедуры через каждые 12 000 км (7500 миль) пробега или раз в 6 месяцев (что наступит раньше). 

** При эксплуатации автомобиля в любых из перечисленных ниже условий, помеченные двумя звездочками процедуры должны выполняться через каждые 24 000 км (15 000 миль) пробега: 

  Напряженный городской цикл при высоких температурах окружающей среды (свыше 32°С); 

  Движение в холмистой или горной местности; 

  Частая буксировка прицепа. 

